**科丽图云后台增加（新挂）设备简单设置**


**一、例子：10.1寸竖屏门口机（其它尺寸门口机基本相同）**

**1、云后台篇**

1）首先登后台新建楼栋结构（ “2.0视频门禁管理平台使用手册\_20170719”）；

2）避免用“极简模式”去建楼栋结构；

3)建好楼栋结构后，后台会自动在“单元门管理”那生成小区结构，例如1-11，则设备上需要填对应上的1-11-1的设备编号，1-12，则设备上需要填对应上的1-12-1的设备编号，末尾号-1代表设备分机号，1-11-2代表设备分机2，1-11-3、1-11-4…以此类推



**2、门口机篇**

门口机输密码：6666进去“系统设置”




进去“voip模式”后按“2”跳到“网络设定”，设置能上外网的静态ip，或者开启dhcp自动获取ip地址，完成后设备会重启。



进“服务器”填好前期给予的服务器ip地址，服务器地址：120.25.212.198 。对应得上则不填


  
进“编码设置”填好前期给予的“社区编号440106000000001”，对应得上则不填，确认下一步到设备编号




此步对应上面“云后台篇”的设备编号，例如要挂设备1-11-2，则像图示那样填即可，然后一直按“\*”键确认下去，直到设备重启，则修改成功。



重启完成后，打开“设备信息”，看设备编号是否已修改成功，再次确认ip地址是否正确能上到外网。





返回后台，按“在线设备”查看设备是否已在线，完成。